G209高堰路至竹田三段合一工程高堰路至池回段
（鹤中连接线提质改造项目）绿化苗木移植方案

根据怀发改投资〔2023〕13号文中关于鹤中连接线提质改造工作的有关要求，结合单位工作实际，制定本移植方案。
一、项目概况
[bookmark: _GoBack]G209 高堰路至竹田三段合一工程高堰路至池回段(鹤中连接线提质改造项目) 工程建设是根据市自然资源和规划局批准的规划方案进行道路扩宽提质，需将现G209高堰路起到池回止路段两侧绿地(长 3750米，两侧各宽5.37米，总面积 38500 平方米)进行拆除。 
2、 移植范围
1.待移植树木起止点：本业大道高堰路口桥头—池回（怀黔路二垃圾厂出口处）。
2.移植栽种地点：（1）粟裕公园，（2）太平溪东岸风光带大唐桥至顺天桥段。
三、移植内容
移植道路两侧绿地内乔木、灌木及球类共7151株。
四、移植时间
根据植物生长季节结合道路提质改造工期要求，从项目开工至2024年3月底之前。
五、移植要求
1、乔木类要求：土球直径为胸径的6-8倍，起球后需将土球用草绳包扎牢固，移栽后需做支撑，树干缠绳高度不小于1.3米，树冠需用草绳捆扎紧，主干、大主枝以草绳密绕。
2、球类灌木要求：土球直径为蓬径的1/3，冠幅饱满、叶色有光泽，起球后需将土球用草绳包扎牢固，树冠需用草绳捆扎紧。
3、苗木移栽后养护期为12个月。
4、乔木移栽后输营养液。
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